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User Instructions

2 person lft and assembly.

« This product requires a space of 5m x 3m to
assemble safely.

« This productis required to be sited on a flatlevel
surface, with a suitable safe surface that
conforms to EN 1177:2018. Please check with
your surface installation contractor

« Before the start of each play session check that
allthe fixings are tight.

+ Checkthe Climbing Crest daly after use for
breaks and hazards such as crack and splinters.
(Wood is a natural product and susceptible to
spliting due to damp & dry conditions) Record
and report any permanent defects

« Report any safety problems to COSY
immediately.

« This Climbing Crest is recommended for use of
children aged of 3+ yrs. Adult supervision
required at alltimes.

+ The treatment on the Climbing Crest MUST be
re-applied 6-12 months to help prolong its life

« Please be sure that any stains or paints used
are child-friendly and non-toxic.

The climbing crest has a free fall height of 1.4m and
requires 1.5m of falling space on all sides.

WARNING — Not suitable for children under 36 months.
due to small parts. CHOKING HAZARD

nungsanleitung

+ 2-Personen-Aufzug und Montage

«  Dieses Produkt benotigt einen Platz von 5 m x 3 m,
um sicher montiert zu werden

« Dieses Produkt muss auf einer ebenen Flache mit
einer geeigneten sicheren Oberflache aufgestellt
werden, die der EN 1177:2018 entspricht_ Bi
wenden Sie sich an Ihren Auftragnehmer fur di
Oberflachenverlegung

« Uberprifen Sie vor Beginn jeder Spielsitzung, ob alle
Befestigungen fest sitzen

« Uberprafen Sie den Kletterkamm taglich nach dem
Gebrauch auf Briiche und Gefahren wie Risse und
Splitter. (Holz ist ein Naturprodukt und anfallig fur
Risse aufgrund von Feuchtigkeit und Trockenheit)
Erfassen und melden Sie bleibende Mangel

+ Melden Sie Sicherheitsprobleme sofort an COSY.

« Dieser Kletterkamm wird fir Kinder im Alter von 3+
Jahren empfohlen. Aufsicht durch Erwachsene ist
jederzeit erforderlich

+ Die Behandlung auf dem Kletterkamm MUSS 6-12
Monate emeut angewendet werden, um die
Lebensdauer zu verlangern

«  Bitte achten Sie darauf, dass die verwendeten
Flecken oder Farben kinderfreundiich und ungiftig
sind.

Der Kletterkamm hat eine freie Fallhohe von 1,4m und
benatigt 1,5m Fallraum an allen Seiten.

WARNUNG — Aufgrund von Kleinteilen nicht far Kinder
unter 36 Monaten geeignet. ERSTICKUNG SGEFAHR
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o Levage etmontage pour 2 personnes

«  Ce produit nécessite un espace de 5m x 3m pour étre
assemblé en toute sécurité

« Ceprodut doit étre placé sur une surface plane et
plane, avec une surface siire appropriée conforme &
Ia norme EN 1177:2018. Veuillez vérifier auprés de
votre entrepreneur en installation de surface.

o Avantle début de chaque session de jeu, vérifiez que
toutes les fixations sont bien serrées.

«  Vérifiez quotidiennement la créte d'escalade aprés
utiisation pour détecter les cassures et les dangers
tels que les fissures et les éclats_ (Le bois est un
produit naturel et susceptible de se fendre en raison
des conditions humides et séches) Enregistrez et
signalez tout défaut permanent

«  Signalez immédiatement tout probléme de sécurité
cosy.

o Cet écusson descalade est recommandé pour les
enfants agés de 3 ans et + Surveillance dun adulte
requise en tout temps.

«  Letraitement sur la créte deescalade DOIT tre
réappliqué 6 a 12 mois pour aider & prolonger sa
durée de vie

o Assurez-vous que toutes les teintures ou peintures
utilisées sont adaptées aux enfants et non toxiques.

Instructions d'utilisation

La créte d'escalade a une hauteur de chute libre de 1,4 m
et nécessite 1,5 m d'espace de chute de tous les cotés.

AVERTISSEMENT — Ne convient pas aux enfants de
moins de 36 mols en raison de peies piéces.
ETOUFFEMENT

Istruzioni per 'utente

« Ascensore e montaggio per 2 persone

« Questo prodotto richiede uno spazio di 5 m x 3 m per
essere assemblato in sicurezza

« Questo prodotto deve essere posizionato su una
superficie piana e piana, con una superficie di
sicurezza adeguata conforme alla norma EN
1177:2018. Si prega di verificare con Iappaltatore
dellinstallazione delle superfici

« Prima delfinizio di ogni sessione di gioco, controlla
che tutt fissaggi siano ben sald

« Controllare quotidianamente il Climbing Crest dopo
uso per verificare la presenza di rotture e pericoli
come crepe e schegge. (Il legno & un prodotto
naturale e suscettbile di spaccatura a causa di

umidita e siccita) Registrare e segnalare

il permanent.

«  Segnalare immediatamente eventuall problemi di
sicurezza a COSY.

«  Questo stemma da amampicata & consigliato per uso
da parte di bambini i eta pari o superiore a 3+ anni.
E richiesta la supervisione di un adulto in ogni
momento

«  lltrattamento sulla Climbing Crest DEVE essere
tiapplicato 6-12 mesi per prolungame la vita

« Assicurati che tutte le macchie o le vernici utizzate
siano adatte ai bambini e non tossiche.

La cresta da arampicata ha un'altezza di caduta libera di
1.4 m e richiede 15 m di spazio di caduta su tutti lati.
AVVERTENZA — Non adatto a bambini i et inferiore a
36 mesi a causa di piccole parti. PERICOLO DI
SOFFOCAMENTO

Instrucciones de usuario

« Ascensory montaje para 2 personas.

«  Este producto requiere un espacio de 5m x 3m para
ensamblarse de forma segura

«  Este producto debe colocarse sobre una superficie
plana y nivelada, con una superficie segura
adecuada que cumpla con la norma EN 1177:2018
Consulte con su contratista de instalacion de
superficies.

o Antes delinicio de cada sesién de juego, verifique
que todas las fjaciones estén apretadas.

«  Revise el Climbing Crest diariamente después de
usarlo para ver si hay roturas y peligros como grietas
y astillas. (La madera es un producto natural y
susceptible a partirse debido a las condiciones
himedas y secas) Registre ¢ informe cualquier
defecto permanente

«  Reporte cualquier problema de seguridad a COSY de
inmediato.

«  Estacresta de escalada estd recomendada para el
uso de nifios de 3+ aifos. Se requiere la supervision
de un aduto en todo momento

«  Eltratamiento en la cresta de escalada DEBE volver
a aplicarse de 6 a 12 meses para ayudar a prolongar
suvida

o Asegirese de que los tintes o pinturas utiizados
sean aptos para nifios y no toxicos.

La cresta de escalada tiene una altura de caida libre de
1.4 my requiere 1,5 m de espacio para caidas en todos
los lados.

ADVERTENCIA - No apto para nifios menores de 36
meses debido a las piezas pequefias. ASFIXIA
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Instructies voor de gebruiker

« 2 persoons lift en montage

« Dt product heeft een ruimte van 5m x 3m nodig om
veili te kunnen monteren.

«  Ditproduct moet op een viakke, viakke ondergrond
worden geplaatst, met een geschikte, veil
ondergrond die voldoet aan EN 1177:2018. Neem
contact op met uw aannemer voor
oppervlakteinstallatie.

«  Controleer voor het begin van elke speelsessie of alle
bevestigingen goed vastzitten.

«  Controleer de Kimkam dagelijks na gebruik op
breuken en gevaren zoals scheuren en splinters.
(Houtis een natuurproduct en gevoelig voor spliten
door vochtige en droge omstandigheden) Registreer
en meld eventuele bljvende gebreken

«  Meld eventuele veiligheidsproblemen onmiddellijk
aan COSY.

« Deze kiimkam wordt aanbevolen voor gebruik door
kinderen van 3+ jaar. Toezicht van een volwassene is
te allen fjde vereist

«  Debehandeling op de kimkam MOET 6-12 maanden
opnieuw worden aangebracht om de levensduur te
verlengen

« Zorg ervoor dat alle gebruikte viekken of verven
kindvriendelik en et gifig zijn.

De Kiimkam heeft een vrie valhoogte van 1.4 m en vereist
aan alle kanten 1.5 m valruimte.

WAARSCHUWING — Niet geschikt voor kinderen jonger
dan 36 maanden vanwege Kieine onderdelen
VERSTIKKINGSGEVAAR

Bruksanvisning

« Lyftoch montering for 2 personer

« Denna produkt kraver ett utrymme pa 5m x 3m for att
monteras sakert

«  Denna produkt maste placeras pa en plan, jamn yta,
med en lamplig saker yta som overensstammer med
EN 1177:2018. Kontakta din entreprenor for
ytinstallation

«  Innan du borjar varje spelsession, kontrollera att alla
fasten ar atdragna

«  Kontrollera Kiattervapnet dagligen efter anvandning
for brott och faror som sprickor och splitter. (Tra ar en
naturprodukt och kanslig for kiyvning pa grund av
fuktiga och torra forhallanden) Registrera och
rapportera eventuella permanenta defekter

«  Rapportera omedelbart eventuella sakerhetsproblem
1ill COSY.

«  Detta Kiattervapen rekommenderas for anvandning av
bam i dldem 3+ & Vuxendvervakning kravs hela
tiden

«  Behandiingen pa Klattervapnet MASTE appliceras pa
nytt 6-12 manader for att hjalpa til att forianga dess
livslangd

o Sefill att alla flackar eller farger som anvands ar
bamvanliga och giftfia

Kiatterkronet har en fri fallhojd pa 1,4 m och kraver 1,5 m
fallutrymme pa alla sidor

VARNING ~ Ej lamplig for barn under 36 ménader p&
grund av sma delar. RISK FOR KVAVNING
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