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35545 – Simple Sturdy Steps Set (8pk)
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User Instructions

« This product s required to be sited on aflat level
surface, with a suitable safe surface that conforms to
EN 1177:2018. Please check with your surface
installation contractor.

* Beforethe startof each play session check thatallthe
fiings are tight.

« Check the steps frequentlyfor breaks and hazards
such as crack and splinters. (Wood is a natural product
and susceptible to splitting due to damp &dry
conditions)

Report any safety problems to COSY immediately.
‘These steps are recommended for use of children the
age of 3+ years. Adult supervision required.

Thetratmenton the steps MUST be re-applied 612
months to help prolong is fe.

« Please be sure that any stains or paints used are child-
friendly and non-toxic

‘The steps have a free fall height of 80cm. The steps require:
1.5mof faling space on al sdes.

WARNING: Not suitable for children under 36 months due to
small parts. Choking Hazard

(oe]

« Dieses Produkt muss auf einer ebenen Flache mit einer
geeigneten sicheren Oberflache aufgestellt werden, die
er EN 1177:2018 entspricht. Bitte wenden Sie sich an
Inren Auttragnehmer fr die Oberflachenverlegung.

« Uberprifen Sie vor Beginn jeder Spielsitzung, ob alle
Befestigungen fest sitzen.

‘Gebrauchsanweisung:

 Uberprofen Sie die Stufen regelmasig auf Briche und
‘Gefanren wie Risse und Spliter. (Holz st ein
Naturprodukt und anfallg fur Risse aufgrund von
Feuchtigkeit und Trockenhet)

+ MeldenSie Sicherheitsprobleme sofort an COSY.

 Diese Sohritte werden fir Kinder im Altervon 3+ Jahren
‘empfohien. Aufsicht durch Enwachsene erforderlich.

 DieBehandlung der Stufen MUSS 6-12 Monate lang
wiederholt werden, um die Lebensdauer zu
vertangern.

 Bitteachten Sie darau, dass die verwendeten Flecken
oder Farben kinderfreundich und ungiftig sind.

Die Stufen haben eine freie Fallnche von 80cm. Die Stufen
benatigen an allen Seiten einen Fallraum von 1.5m

ACHTUNG: Aufgrund von Kieinteilen nicht far Kinder unter 36
Monaten geeignet. Erstickungsgefanr

(Fr]

 Ce produt doit tre placé sur une surface plane, de.
niveau et sire conforme & 1a norme EN 1177:2018,
Veuilez vérifier auprés de votre entrepreneur en
installation de surface.

 Avantle début de chague session de jeu, vérifiez que.
toutes les fixations sont bien serrées.

 Vérifiez fréquemment les marches pieds pour détecter
es cassures et les risques tels que les fissures ou
échardes. (Le bois est un produit naturel et susceptible.
e se fendre en raison des conditions humides ot
séches)

 Signalezimmédiatement tout probléme de sécurité 3
cosY.

« Ces étapes sont recommandées pour lutilisation des.
enfants agés de 3ans et +. Supervision d'un adulte.
requise.

* Letraitement sur les marches DOIT étre réappligué 63
12 mois pour aider & prolonger sa durée de vie.

Consignes dutilisation

« Assurez-vous que toutes les vernis ou peintures utilsés.
sont adaptés aux enfants et non toxiques.

Les marches ont une hauteur de chute libre de 80 cm. Les
marches nécessitent 1,5 m d espace de chute de tous les
cotés

AVERTISSEMENT : Ne convient pas aux enfants de moins de.
36 mois en raison de petites piéces. Etouffement

struzioni per lutente;

 Questo prodotio deve essere posizionato su una
superfice piana e piana, con una superficie di
sicurezza adeguata conforme alla norma EN
1177:2018.S1 prega diverificare con Uappaltatore:
dellinstallazione delle superfici,

« Prima deltinizio di ogni sessione di gioco, controlla che
tutt issage siano ben saldi

« Controllare frequentemente | passagei per verificare la
presenzadirotture e pericoli come crepe e schegge. (Il
legno & un prodotto naturale e suscettibile di
spaccatura a causa di condizioni di umidita e siccita)

« Segnalare immediatamente eventuali problemi di
sicurezzaa COSY.

« Questipassaggi sono consigliati per (uso da parte i
bambini di eta pari o superiore a 3+ anni. & richiesta la
supervisione di un aduto.

* Iltrattamento sui gradini DEVE essere riapplicato 612
mesi per aiutare a prolungarne (a vita.

= Assicuratiche tutte le macchie o le vernici utiizzate
siano adatte ai bambin e non tossiche.

Igradini hanno unaltezza di caduta ibera di 80 cm. | gradini
fichiedono 1,5 m di spazio di caduta su tutt i ati

ATTENZIONE: Non adatto a bambini di eta nferiore a 36 mesi
acausadipiccole parti. Pericolo di soffocamento
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Instrucciones de uso;

« Este producto debe colocarse sobre una superficie
planay nivelada, con una superficie segura adecuada
que cumpla con ta norma EN 1177:2018. Consuite con
su contratista de Instalacion de superficies.

« Antes delinicio de cada sesién de juego, verifique que.
todas las fijaciones estén apretadas.

 Revise los escalones con frecuencia para ver sihay
roturas y peligros como grietas y astilas. (La madera es
un producto naturaly susceptible a partirse debido a
las condiciones himedas y secas)

« Reporte cualquier problema de seguridad a COSY de.
inmediato.

« Estos pasos se recomiendan para el uso de nifios de 3+
afios. Se requiere 2 supervision de un adulto.

«  Eltratamiento enlos escalones DEBE volver a aplicarse:
de 6.2 12 meses para ayudar a prolongar su vida.

« Asegirese de que los tintes o pinturas utilizados sean
aptos para nifiosy no téricos.

Los escalones tienen una altura de caida libre de 80cm. Los
escalones requieren 1,5 m de espacio para caidas en todos
loslados.

ADVERTENCIA: No apto para nios menores de 36 meses
ebido  las piezas pequenas. Asfixia

Gebruiksaanwiizing:

« Dit product moet op een geschikte, vakke en veilge
ondergrond worden geplaatst die voldoet aan EN
1177:2018. Neem contact op met uw aannemer voor
oppentakte installatie

* Controleervoor het begin van elke speelsessie of alle
bevestigingen goed vastzitten.

* Controleer de treden regelmatig op breuken en gevaren
2o0als barsten en splinters. (Hout is een natuurproduct
en gevoelig voor spliten door vochtige en droge
omstandigheden)

+ Meld eventuele veiligheidsproblemen onmiddellik aan
cosy.

 Deze stappen worden aanbevolen voor gebruik door
Kinderen n de leeftid van 3+ jaar. Toezicht van een
Volwassene vereist.

 De producten MOETEN elke 6-12 maanden opnieuw
behandeld worden om de levensduirte verlengen.

 Voorhet onderhoud adviseren wiju alleen
Kindvriendelike en dus niet-gifige middelen te
gebruiken

De treden hebben een vije vatnoogte van 80cm. De treden
vereisen aan alle kanten 1,5 m valruimte

WAARSCHUWING: Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36
‘maanden vanwege kieine onderdelen. Verstikkingsgevaar

Bruksanvisning:

* Dennaprodukt miste placeras pé en plan, jamn yta,
‘med en lamplig saker yta som verensstammer med
EN 1177:2018. Kontakta din entreprendr for
yiinstaliation.

 Innan du borjar varje spelsession, kontrollera att ala
fasten ar atdragna.

 Kontrollera stegen ofta for brott och faror som sprickor
och splitter. (Tra ar en naturprodukt och kanstig for
Kiywning p grund av fuktiga och torra forhéllanden)

 Rapportera omedelbart eventuella sakerhetsproblem
HCOSY.

 Dessa stegrekommenderas for anvandning av barm i
slder 3+ &r. Vuxenovervakning kravs.

« Behandiingen pé trappan MASTE appliceras igen 6-12
ménader for att jalpa il att fortanga dess vslanga.

« Setillattalla flsckar eler farger som anvands ar
bamvanliga och giftria.

Trappstegen har en frifallnojd pé 80cm. Trappstegen krdver
1,5 mfallutrymme p3 alla sidor

'VARNING: Ej lampig for barn under 36 ménader pé grund av
smé delar. Risk for kvavning
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